附件一：项目报价表格式

|  |
| --- |
| **安全监控中心建设项目报价表** |
| **承包商名称(盖单)** |  | **联系人** |  |
| **商 家 地 址** |  | **电话** |  |
| **供 应 商 报 价 部 分** |
| **序号** | **服务项目名称** | **项目报价货币** | **项目报价****（不含税）** | **增值税率** | **增值****税额** | **项目总价（含税）** | **工期** | **备注** |
| **1** | **安全监控中心****建设项目** | **人民币** |  | **9%** |  |  |  |  |
| **2** | **………** |  |  |  |  |  |  |  |
| **总体造价（含税、人民币大写）：** |
| **技 术 要 求 及 说 明（详见询价文件）** |
| **其他条款** |
| **⑴完工时间** | 合同签订后30日内。 |
| **⑵报价要求** | 增值税专用发票（税率：9%） |
| **⑶单据要求** | 验收单、发票的名称、规格型号等信息必须规范标准，或与报价表名称一致 |
| **⑷付款方式** | 公对公转账，详见询价文件五-付款要求（有异议，请注明） |
| **⑸运输方式** | 供方送货到港 |
| **⑹需提供的证件** | 公司营业执照复印件或扫描件、法人身份证复印件或扫描件、授权文件及其它相关资料文件（复印件或扫描件需加盖公章，原件备查） |
| **⑺付款信息** | **开户名称** |  |
| **开户银行** |  |
| **账号** |  |
| **⑻承包商质保承诺** |  |
| **承包商的其他说明：** |
| **采购单位名称** | 莆田秀屿港口有限公司 | **报价截止日期** | **2025年3月1日-3月7日将密封报价寄至公司地址及收件人** |
| **报价函收件人** | 林燕霞 18050586656 |
| **公司地址** | 福建省莆田市秀屿区东庄镇莆头村莆头362号 |

附件二：分项报价表格式

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备（项目）名称** | **规格型号及配置** | **数量**  | **单位** | **含税单价(元)** | **含税总价(元)** | **备注****品牌** |
| **一、全彩高清大屏LED显示屏** |
| **1** | 全彩高清大屏LED显示屏 | P1.53 | 6.76 | m2 |  |  |  |
| **2** | LED控制集成 | 含LED控制器、接收卡、专用电源模块等 | 1 | 套 |  |  |  |
| **3** | 综合控制系统 | 含控制器，播控平台、控制软件等 | 1 | 套 |  |  |  |
| **4** | 固定边框及外框装饰 | 长5.15m\*高3.1m定制 | 15.97 | m2 |  |  |  |
| **5** | 配电箱 | 10Kw | 1 | 套 |  |  |  |
| **6** | 辅材、备品备件及配电系统 | 备用LED模组、配套备品备件、电缆安装应符合建筑安装规范，配电箱到大屏3组RVV3×2.5mm2电缆，包括桥架及穿管。配电箱进线电缆（1根YJV5×6mm2 电缆），超五类网络线材(超过100米用光纤)，控制室到大屏需预留6根（4主2备）RJ45六类网线等 | 1 | 批 |  |  |  |
| **7** | 施工、调试、培训、质保等技术服务 | 包括：运输、搬运、安装、调试、装饰、与原始接口兼容合并以及培训、技术服务、质保等费用 | 1 | 项 |  |  |  |
| **二、横屏LED显示屏** |
| 1 | 横屏LED显示屏 | P4.75 | 1.94 | m2 |  |  |  |
| 2 | 横屏控制集成 | 含LED控制器、专用电源模块等 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 横屏控制处理系统 | 含处理器、异步控制，文字显示、模块等 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 固定边框及外框装饰 | 宽4.256米\*高0.456米；含内结构 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 配电箱 | 2KW | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 辅材、备品备件及配电系统 | 备用LED模组、配套备品备件、电缆安装应符合建筑安装规范，配电箱到大屏3组RVV3×2.5mm2电缆，包括桥架及穿管。配电箱进线电缆（1根YJV5×6mm2 电缆），超五类网络线材(超过100米用光纤)，控制室到大屏需预留6根（4主2备）RJ45六类网线等 | 1 | 批 |  |  |  |
| 7 | 施工、调试、培训、质保等技术服务 | 包括：运输、搬运、安装、调试、装饰、与原始接口兼容合并以及培训、技术服务、质保等费用 | 1 | 项 |  |  |  |
| **三、系统控制配套设备** |
| 1 | POE交换机 | 8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电交换容量336Gbps，包转发率18Mpps，桌面式,POE功率124W，静音款 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 交换机 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，机架式 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 管理电脑 | 信创 | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | PDU | 机柜插座FLLX-16A-8位+开关+防雷，8口，16APDU防雷排插 | 4 | 个 |  |  |  |
| 5 | 解码器 | 配套 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 机柜 | 存放系统控制配套设备 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 监控操作台 | 4联位 | 1 | 套 |  |  |  |
| **四、装修及劳务部分** |
| 1 | 室内整理、拆除及清洁 | 　 | 28 | m2 |  |  |  |
| 2 | 墙面粉刷翻新 | 　 | 100 | m2 |  |  |  |
| 3 | 窗帘 | 　 | 2 | 套 |  |  |  |
| 4 | 室内木地板及铺设 | 　 | 28 | m2 |  |  |  |
| 5 | 室内防雷接地处理 | 　 | 1 | 项 |  |  |  |
| **五、其它项目（承包商自行列举）** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **……** |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计（人民币大写）：** |  |
|  |  |